|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГЗ-01 | | Знак "Светофор" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 290x290x1300 | Вес, кг: | 13 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Игровой элемент состоит из опорного столба, выполненного из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. В нижней части под бетонирование, горизонтально приварено два уголка сечением 32х32х4 мм и длинной 250 мм. Корпус светофора имеет следующие размеры: длина – 290 мм, ширина – 290 мм, высота - 645 мм и выполнен из высокопрочной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Цветные круги светофора (красный, желтый и зеленый) выполнены печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом Кроме декоративных качеств, напечатанные рисунки обладают хорошей износостойкостью, стойкостью к термоокислительному старению, к выцветанию под действием солнечного света и атмосферных осадков, к бытовым моющим средствам, и обеспечивают эксплуатацию в диапазоне температур (от - 45 до + 45°С). Монтаж: Устройство опорных частей оборудования производится с бетонированием | | | |