|  |  |
| --- | --- |
| MG0004 | Качели-балансир для катания стоя |
|  |
| Размеры, мм: | 640x3750x1307 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, строганые доски - лиственница; металл, демпферная резина, нержавеющий крепеж.Комплектация: закладные детали –1 компл., опорные стойки – 2 шт., поручни - 2 шт., демпфер - 2 шт., доска для качания - 1 шт., комплект крепежа - 1 компл.Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Ручки балансира изготовлены из круглой металлической трубы.Доска для качания изготовлена из бруса клееного сосны сечением 100х100 мм и доски лиственницы 140х35 мм. Для предотвращения резких остановок применяется резиновый отбойник из резинотканевой конвейерной ленты. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |