|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-75 | | Скамейка | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 400x728x453 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, пластик HDPE. Комплектация: скамейка - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Каркас скамейки выполнен из листового металла толщиной 4 мм. Ребра приварные выполнены из листа металла толщиной 6 мм, накладка по бокам скамья выполнена из листа металла толщиной 3 мм. Подложка изготовлена из пластика HDPE толщиной 15 мм. Радиус скругления граней выступа - R3. В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |