|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТН-С15 | Скамейка в теневой навес |
|  |
| Размеры, мм: | 350x1480x335 | Вес, кг: | 10.294 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска.Каркас скамейки состоит из профильной трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Сиденье изготовлено из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.Весь крепеж оцинкованный. Комплектация: Металлический каркас - 1шт; Сиденье-1 шт; комплект крепежа – 1 комплект. |