|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-11.0576 | Канатная пирамида "Анды" d=5770 |
|  |
| Размеры, мм: | 4175x4820x2960 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, канат.Комплектация: канатная часть – 1 компл., опорный столб – 1 шт., закладные детали – 1 компл., комплект крепежа – 1 шт.Канатный комплекс состоит из канатной части и монтажного комплекта, включающего центральную стойку и угловые закладные.Канатная часть пирамиды представляет собой сетку-паутину, изготовленную из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крестообразные соединители канатной части выполнены из литого полиамида, фиксируются нержавеющими саморезами 45мм. Т-образные соединения реализованы при помощи обжимных втулок длиной 65 мм, выполненных из алюминиевых сплавов. Концы канатной части продеты петлей через металлический коуш и фиксируются обжимной втулкой, выполненной из алюминиевого сплава. Коуши оснащены полиэтиленовыми вставками, выполняющими защитную и декоративную функцию. Нижние концы несущих строп оборудованы страховочной стропой, которая фиксируется к несущему канату втулкой, выполненной из алюминиевого сплава с одной стропы, свободной конец продевается петлей через металлический коуш и фиксируется обжимной втулкой, выполненной из алюминиевого сплава.К центральной стойке канатная сетка закрепляется в верхней части при помощи скоб, в средней части через стальной хомут.Опорный столб выполнен из металлической трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм, окрашенной порошковой полимерной краской, устойчивой к воздействию ультрафиолета и неблагоприятных погодных условий. Несущий столб устанавливается в центральную закладную, изготовленную из трубы диаметром 108 мм.Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушкамиПокрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |