|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-104 | Тренажер для приводяще-отводящих мышц бедра односторонний |
|  |
| Размеры, мм: | 700x850x1400 | Вес, кг: | 50 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, резина, пластик.Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов ног, спины и пресса.Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром 133 мм.Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой.В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Защитный кожух и подножка выполнены из пластикаРукоятки выполнены из атмосферостойкой резины. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл.. |