|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТУ-104 | | Тренажер для приводяще-отводящих мышц бедра односторонний | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 700x850x1400 | Вес, кг: | 50 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, резина, пластик. Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов ног, спины и пресса.  Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром 133 мм. Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм.  Защитный кожух и подножка выполнены из пластика Рукоятки выполнены из атмосферостойкой резины.  Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. . | | | |