|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТУ-115 | | Тренажер "Воздушный ходок" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 500x1100x1350 | Вес, кг: | 79 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик. Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, ног, спины и поясницы.  Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 27 мм до 133 мм. Стойки выполнены из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 4 мм.  Верхняя часть стоек закрыта пластиковой заглушкой. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм.  Вертикальные подвижные опоры выполнены из круглой трубы диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм с площадками для постановки ног выполненными из металлического профиля сечением 40 мм х 80 мм. Втулки под подшипники выполнены из трубы диаметром 57 мм со стенкой 3,5 мм. Опорная дуга выполнена из металлической круглой трубы, диаметром 26,8 мм. Накладки на площадки для ног и защитный кожух выполнены из пластика. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж -1 компл. . | | | |