|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТУ-126 | | Тренажер для бедер односторонний | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 400x800x1100 | Вес, кг: | 35 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик. Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов ног, спины и поясницы.  Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 27 мм. Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 4 мм. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм.  Сидение, спинка и защитный кожух выполнены из пластика. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.  Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. . | | | |