|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-135 | Гребной тренажер |
|  |
| Размеры, мм: | 950x1600x1000 | Вес, кг: | 60 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, резина, пластик.Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, спины и поясницы.Опорные детали рассчитаны на пользователя, максимальное значение массы которого составляет135 кг.Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 27 мм до 133 мм.Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм. При изготовлении тренажера так же применяется круглая труба диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм; круглая труба диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм и электросварная труба диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм.Сидение и защитный кожух выполнены из пластика.Рукоятки выполнены из атмосферостойкой резины. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. |