|  |  |
| --- | --- |
| ЛГП-51 | Песочница "Дубрава" двойная |
|  |
| Размеры, мм: | 1700x3200x340 | Вес, кг: | 89 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, дерево, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска. Стенки песочницы выполнены из сухой строганой доски хвойных пород, сечением 32 мм х 110 мм. Все доски отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. По внешним углам песочницы, с внутренней стороны установлены металлические уголки длинной 500 мм и сечением 50 мм х 50 х 5 мм для фиксации бортов песочницы. В уголках предварительно просверлено по четыре отверстия на каждую полку диаметром 8 мм под крепеж.На углы песочницы установлены накладки, выполненные из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм.Все элементы, выполненные из фанеры, окрашены в два слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие антиграффити.Все элементы, выполненные из металла, зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкован.Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.Комплектация: борта – 1 компл; угловые накладки –6 шт; комплект крепежа – 1 компл. |