|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГП-51 | | Песочница "Дубрава" двойная | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1700x3200x340 | Вес, кг: | 89 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, дерево, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска.  Стенки песочницы выполнены из сухой строганой доски хвойных пород, сечением 32 мм х 110 мм. Все доски отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.  По внешним углам песочницы, с внутренней стороны установлены металлические уголки длинной 500 мм и сечением 50 мм х 50 х 5 мм для фиксации бортов песочницы. В уголках предварительно просверлено по четыре отверстия на каждую полку диаметром 8 мм под крепеж. На углы песочницы установлены накладки, выполненные из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Все элементы, выполненные из фанеры, окрашены в два слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие антиграффити. Все элементы, выполненные из металла, зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкован. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Комплектация: борта – 1 компл; угловые накладки –6 шт; комплект крепежа – 1 компл. | | | |