|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-5,5x6 | | Навес над тренажерами ЛГТН-5,5x6 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 5530x6300x3100 | Вес, кг: | 298.378 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: сотовый поликарбонат, металл, порошковая краска. Каркас на болтовом соединении из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм, 40х40 с толщиной стенки 2 мм и 20х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Все каркасные металлические элементы окрашены защитным антикоррозийным декоративным покрытием. Крыша выполнена из сотового поликарбоната 10 мм. Открытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками; Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Комплект крепежа оцинкованный. Комплектация: Каркас - 1 шт. Навес – 1 шт. Комплект крепежа – 1шт. | | | |