|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-21.03 | | Стойки с сеткой универсальные | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 76x11000x2600 | Вес, кг: | 52 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Волейбольные стойки изготовлены из трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,5 мм длинной 3000 мм. В стойках предварительно просверлено по 7 сквозных технологических отверстий диаметром 11 мм для крепления сетки на разных высотах. Установка стоек осуществляется в «стакан», выполненный из металлической круглой трубы диаметром 89 мм, с толщиной стенки 3,5 мм. Высота «стакана» 450 мм. Все имеющиеся металлические детали зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: Волейбольные стойки – 2 шт; комплект крепежа – 1 компл. | | | |