|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-11.0018 | Канатный переход "Вольтер" |
|  |
| Размеры, мм: | 208x3190x2053 | Вес, кг: | 162 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, канатКомплектация: опорные столбы – 2 шт., канатный переход – 1 шт., комплект крепежа – 1шт.Канатный переход "Вольтер" состоит из металлокаркаса и канатной части.Металлокаркас состоит из следующих элементов:Два опорных столба изготовлены из трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм, имеющие опорную пластину размером 250 мм х 250 мм.Канатная часть состоит из следующих элементов:Стропы изготовлены из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Канат обеспечивает повышенную стойкость сетки к ультрафиолетовому излучению;Концы стропы продеты петлей через металлический коуш и фиксируется обжимной втулкой, выполненной из алюминиевого сплава. Коуши оснащены полиэтиленовыми вставками, выполняющими защитную и декоративную функцию; Т-образные соединения подвесных канатов реализованы при помощи обжимных втулок, выполненных из алюминиевых сплавов. Концы подвесных канатов продеты петлей через пластиковый коуш, изготовленный из полиамида, и фиксируется обжимной втулкой, выполненной из алюминиевого сплава. Сквозь коуши продеты подвесы.Подвес изготовлен из композитного материала, в сердцевину вмонтирована металлическая закладная с кольцом.Плетёный канат имеет круглое сечение диаметром 150 мм. Канат изготовлен из полипропиленового волокна, имеет стальной сердечник диаметром 12 мм. Концы сердечника продеты петлей через металлический коуш и фиксируется обжимной втулкой, выполненной из алюминиевого сплава. Концы обматываются мягким канатом, предохраняя свободные оконцовки плетеного каната от распушения, поверх устанавливается термоусадка устойчивая к ультрафиолетовому излучению. Канат характеризуется повышенной прочностью нагрузка на разрыв составляет 300 тонн, обладает отличной сопротивляемостью к истиранию, хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.Хомуты выполнены из двух половин, соединяющихся между собой с помощью болтовых соединений, изготовленные из нержавеющей стали. Предназначены для монтажа на металлические трубы диаметром 133 мм. Заглушка пластиковая внутренняя с ребрами и толстой сферической шляпкой для труб круглого сечения с внешним диаметром сечения 133 мм и толщиной стенки трубы 2.0-6.0 мм.Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушкамиПокрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |