|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-109 | | Качалка на пружине "Канзас" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 450x500x504 | Вес, кг: | 26.53 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: пластик HPL, металл. Изделие представляет собой качалку на металлической пружине, где сиденье изготовлено из пластика HPL толщиной 14 мм. На HPL пластике выполнена гравировка в виде линий. Ручки на сиденье выполнены из пластика.  Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска .  Комплектация: Пружина - 1шт, Сиденье - 1 шт, Ручка- 2 шт, Комплект крепежа - 1 шт. | | | |