|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-133 | | Карусель "Луизиана" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 3129x3129x2638 | Вес, кг: | 118.217 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: HPL пластик, металл, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорная стойка – 1 шт., рама карусели – 1 шт., руль – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.   Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Стойка карусели выполнена из металлической круглой трубы диаметром 159 мм с толщиной стенки 4 мм. Отросток рамы, которая крепится к опорному столбу, выполнен из металлической круглой трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. Укосина над рамой выполнена из профильной трубы 60x40 мм и с толщиной стенки 2 мм. Косынка между рамами выполнена из накладок HPL пластика толщиной 10 мм и листа металла 5 мм. Подвесы с круглыми резиновыми сиденьями в кол-ве 3 штук крепятся к каркасу карусели. Крепление подвеса представляет собой сварную конструкцию с двумя осями качания, выполненными из нержавеющей стали и пластиковыми втулками качения, которые обеспечивают бесшумную работу механизма Карусель крутится по и против часовой стрелки.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |