|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГВО-13.1 | | Спортивный комплекс ЛГВО-13.1 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2955x3166x2554 | Вес, кг: | 293.393 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска , дерево , лак. Комплекс состоит из 10 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, и перекладин выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах 108 WORKOUT. В состав комплекса входят – одна скамья для пресса, брусья для отжимания, лестница вертикальная и перекладины. Поверхность скамьи для пресса выполнена из сухих досок хвойных пород сечением 35 мм х 90 мм. Все доски отшлифованы, верхние кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. Комплектация:  опорные столбы – 10 шт;  скамья для пресса – 1 шт; перекладины – 6 шт; лестница вертикальная – 1 шт; хомуты – 20 шт , комплект крепежа - 1 шт | | | |