|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-01 | Детский рукоход "Кенга" |
|  |
| Размеры, мм: | 1400x2600x2000 | Вес, кг: | 130 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Дерево, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска. Комплекс состоит из 4 опорных столбов сечением 100 мм х 100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев сухих досок хвойных пород. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Верхние торцы столбов закрыты пластиковыми накладками. Столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы толщиной стенки 3 мм и приваренную к ним трубу диаметром 42,3 мм. Металлические элементы выполнены из круглой трубы диаметром 26,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской .  Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь крепеж оцинкованный.Комплектация: шведская лестница – 2 шт., опорные столбы – 4 шт., горизонтальная лестница -1 шт., параллельные брусья – 1 компл. |