|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГУ-23 | | Контейнерная площадка (3 контейнера) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1960x5200x2200 | Вес, кг: | 264.718 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, сосна. Комплектация: каркас – 1 шт., боковые панели – 1 компл., крыша – 1 компл., комплект крепежа – 1 шт. Контейнерная площадка представляет собой трехсекционное сооружение для размещения контейнеров, обеспечивающее защиту от дождя и других атмосферных воздействий. Каркас изготовлен из сварных стенок и перемычек профильной трубы сечением 40х40 мм и 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм, а также фланцев и пластин. Все металлические элементы проходят дробеструйную обработку, зачистку, обезжиривание и окрашены порошковой краской. Профлист С20 с полимерным покрытием используется для отделки. | | | |