|  |  |
| --- | --- |
| МГ0101 | Качели-балансир |
|  |
| Размеры, мм: | 460x2655x830 | Вес, кг: | 52.7044 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж.Комплектация: Закладные детали - 2 шт.; Опорные стойки - 2 шт.; Балка балансира – 1 шт.; комплект крепежа - 1 шт.Игровой комплекс состоит из 2-х стоек на опорах и балкой балансира. Опорные стойки и балка балансира выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 100х100 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10.Декоративные элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой.Блок качения для балансира и ручки выполнены из нержавеющей стали.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |