|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ0101 | | Качели-балансир | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 460x2655x830 | Вес, кг: | 52.7044 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж. Комплектация: Закладные детали - 2 шт.; Опорные стойки - 2 шт.; Балка балансира – 1 шт.; комплект крепежа - 1 шт. Игровой комплекс состоит из 2-х стоек на опорах и балкой балансира. Опорные стойки и балка балансира выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 100х100 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Декоративные элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой. Блок качения для балансира и ручки выполнены из нержавеющей стали. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |