|  |  |
| --- | --- |
| МГ0106 | Качели-балансир |
|  |
| Размеры, мм: | 660x2060x900 | Вес, кг: | 36.314961 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, фанера, металл, нержавеющий крепеж.Комплектация: каркас -1 шт., основание - 1 шт., сиденья - 2 шт., спинка - 2 шт., декоративные панели в виде улиток - 2 шт., опора для спинок - 2 шт., комплект крепежа – 1 шт.Сидения и спинки выполнены из фанеры ФСФ 15 мм, грани и углы скруглены.Декоративный элемент (панель в виде улитки) выполнена из фанеры ФСФ толщиной 24 мм. Каркас качелей представляет собой клееный брус из сосны 100х100 мм. Крепления сидений к каркасу реализованы с помощью опор из листа металла толщиной 6 мм. Ручки и опоры для ног изготовлены из пластика. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак;- фанера - жидкая краска, водно-дисперсионный лак. |