|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ0107 | | Качели-балансир "Лошадки" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 655x2060x810 | Вес, кг: | 33.9 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, фанера, металл, нержавеющий крепеж. Комплектация: каркас - 1 шт., основание - 1 шт., сиденья - 2 шт., спинка - 2 шт., декоративные панели - 2 шт., опора для спинок - 2 шт., комплект крепежа – 1 шт. Сидения и спинки выполнены из фанеры ФСФ 15 мм, грани и углы скруглены. Декоративный элемент выполнен из фанеры ФСФ толщиной 24 мм.  Каркас качелей представляет собой клееный брус из сосны 100х100 мм. Крепления сидений к каркасу реализованы с помощью опор из листа металла толщиной 6 мм. Ручки и опоры для ног изготовлены из пластика.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; - фанера - жидкая краска, водно-дисперсионный лак. | | | |