|  |  |
| --- | --- |
| ЛГД-33 | Лабиринт (4 секции) |
|  |
| Размеры, мм: | 2500x2500x1200 | Вес, кг: | 237 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, клееный брус, пластик, акриловая краска, порошковая краскаКомплекс состоит из 9 опорных столбов сечением 100мм х100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев сухих досок хвойных пород . На гранях столбов по центру, по всей длине имеется фрезерованная разгрузочная канавка. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены (радиус скругления 20 мм). Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Верхние торцы столбов закрыты пластиковыми заглушками.Опорные столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы.Все подпятники окрашены порошковой полиэфирной краской.Декоративные фанерные элементы секций лабиринта изготовлены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм, собираются в паз, окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Вертикальные доски элемента «забор» выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм, а горизонтальные доски - из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм, окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Металлические элементы «счеты» выполнены из круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Боковые накладки для счет выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 27 мм. Счеты круглые выполнены из пластика.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской . Весь крепеж оцинкованный.Комплектация: Декоративный элемент лабиринт, состоящий из 4 секций, соединенных между собой – 1 компл., счеты – 2 компл; забор декоративный – 1 компл., комплект крепежа – 1 шт. |