|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ3003 | | Горка (сдвоенная) H=650 мм | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1136x1673x1441 | Вес, кг: | 43.3588 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, нержавеющая сталь, фанера влагостойкая березовая; нержавеющий крепеж. Комплектация: горка - 2 шт., опорные стойки - 6 шт., лестница - 2 шт., перекладины - 2 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из металла. Металлические перекладины, изготовлены из круглой трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм.В составе игрового комплекса имеются 2 прямые горки. Высота 650м.Прямые горки состоят из ската и бортов, в свою очередь выполненных из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и влагостойкой фанеры толщиной 18 мм.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  -фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак | | | |