|  |  |
| --- | --- |
| ЛГИК-11.14 | Игровой модуль "Паровоз" |
|  |
| Размеры, мм: | 2167x2503x1990 | Вес, кг: | 179.03092 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, березовая фанера, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, монолитный поликарбонат, нержавеющая сталь, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, нержавеющий крепеж.Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 8 шт., декоративные панели и элементы - 1 шт., , горка - 1 шт., ручки - 2 шт.,Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Ограждающие и декоративные панели, игровые элементы выполнены из березовой фанеры толщиной 18 мм. Декоративные накладки выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. Полы, ступени изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм с антискользящим покрытием. Декоративные вставки на панелях в виде окошек выполнены из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм. Ручки на игровом комплексе изготовлены из полиамида. Горка h=500 мм состоит из ската и бортов, в свою очередь выполненных из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и фанеры толщиной 18 мм. Стартовые площадки прямых горок оборудованы металлической перекладиной, изготовленной из круглой трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; -фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |