|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-10.31 | Батут с универсальным резиновым полотном d=1840 |
|  |
| Размеры, мм: | 1840x1840x380 | Вес, кг: | 210 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, резина.Комплектация: батут - 1 шт.Встраиваемый круглый батут поставляется как цельный элемент, готовый к монтажу, и включает сварную раму из оцинкованных стальных листов толщиной 3–4 мм, армированное резиновое полотно с протектором толщиной 7–8 мм и оцинкованные пружины длиной 140 мм с нагрузкой до 55 кг. Пружины крепятся через антифрикционные бронзовые втулки, исключающие износ и скрип, которые подлежат замене каждые 3 года. - металл – горячий цинк |