|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-10.32 | | Батут квадратный с универсальным резиновым полотном 1540 х 1540 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1540x1540x380 | Вес, кг: | 175 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, резина. Комплектация: батут - 1 шт. Встраиваемый квадратный батут поставляется как цельный элемент, готовый к монтажу, и включает сварную раму из оцинкованных стальных листов толщиной 3–4 мм, армированное резиновое полотно с протектором толщиной 7–8 мм и оцинкованные пружины длиной 140 мм с нагрузкой до 55 кг. Пружины крепятся через антифрикционные бронзовые втулки, исключающие износ и скрип, которые подлежат замене каждые 3 года.  - металл – горячий цинк | | | |