|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ6647.5 | | Мусорный навес | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2483x4479x2538 | Вес, кг: | 568.410346 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: строганая доска сосны, металл, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали 12 шт., опорные стойки 12 шт., крыша 1 компл., доски 1 компл., дверь 2 компл., стяжки 1 компл., крепеж 1 компл. Контейнерная площадка состоит из одного контейнера (опорные стойки, крыша, двери). Опорные стойки выполнены из профильной металлической трубы сечением 60х60х3мм, металлических платиков из листа толщиной 5 мм и 3 мм. Крыша состоит из металлических профильных труб сечением 60х40х2мм, а так же профнастила толщиной 0.7 мм. Дверь, в количестве 2-х штук, состоят из металлических профильных труб сечением 60х60х3мм, ручка из листа толщиной 5 мм, петель в количестве 3 шт, щеколды, досок сосны строганых сорта А размером 140х20мм. Стены контейнера так же представлены в виде досок сосны строганых сорта А размером 140х20мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: — металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; — брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак | | | |