|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-10.34П | | Батут прямоугольный с универсальным резиновым полотном с подсветкой | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1540x3560x380 | Вес, кг: | 412 |
| Характеристики материалов | | | |
| "Материалы: металл, резина. Комплектация: батут - 1 шт. Встраиваемый прямоугольный батут с подсветкой поставляется как цельный элемент, готовый к монтажу, и включает сварную раму из оцинкованных стальных листов толщиной 3–4 мм, армированное резиновое полотно с протектором толщиной 7–8 мм и оцинкованные пружины длиной 140 мм с нагрузкой до 55 кг. Пружины крепятся через антифрикционные бронзовые втулки, исключающие износ и скрип, которые подлежат замене каждые 3 года. Покрытие элементов: - металл – горячий цинк" | | | |