|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-10.39 | | Батут прямоугольный с плетеным ленточным полотном | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1540x3560x380 | Вес, кг: | 390 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, резина. Комплектация: батут - 1 шт. Встраиваемый прямоугольный батут поставляется как цельный элемент, готовый к монтажу, и включает сварную раму из оцинкованных стальных листов толщиной 3–4 мм, полотно из полиэфирных ремней, ремни выдерживают на разрыв 4.5 тонны. Покрытие элементов: - металл – горячий цинк | | | |