|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГИ-13 | | Мишень "Квадраты" двойная | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 80x720x1500 | Вес, кг: | 19.189 |
| Характеристики материалов | | | |
| Мишень "Квадраты" двойная состоит из рамы, выполненной из металлической трубы квадратного сечения 40 мм х 40 мм х 3 мм, на которой закреплены щиты, выполненные из фанеры 2/2 15мм. Щиты имеют тематические рисунки, выполненные фрезой. Окраска металла производится полимерной краской базальто-серого цвета , окраска фанерных щитов производится полимерной краской и. Все открытые части труб и болтовых соединений закрываются пластиковыми заглушками соответствующего размера. Крепеж выполнен с помощью мебельных болтов М6 мм х 65мм и гаек М6 мм. Установка производится при помощи крепления через болты к закладной детали, которая углубляется на 0,7м с последующим бетонированием.  Комплектация:  Опорные стойки - 3 шт. Щит - мишень - 2 шт. Крепеж - 1 комплект. | | | |