|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-6.17С | | Игровой элемент "Азбука" (серия Эко) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 95x770x1165 | Вес, кг: | 16.364 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: брус хвойных пород, HPL пластик, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 2 шт., панель «Азбука» – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.   Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Развивающий элемент состоит из двух опор из клееного бруса, на которых закреплена игровая панель «Азбука» с буквами русского языка . Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Игровой элемент «Азбука» выполнен из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. На панели при помощи гравировки и УФ печати наносятся рисунки.  На верхнюю часть опорных стоек устанавливаются заглушки из HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. На игровой панели используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Игровая панель «Азбука» создана для изучения алфавита русского языка. На принтах представлены животные с наименованием первой буквы.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |