|  |  |
| --- | --- |
| МГ3604 | Баскетбольная стойка игровая |
|  |
| Размеры, мм: | 1200x1785x3889 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, влагостойкая березовая фанера.Комплектация: Стойка - 1 шт. Рама щита - 1 шт. Щит - 1 шт. Антивандальное баскетбольное кольцо - 1 шт. Комплект крепежа- 1 шт.Стойка баскетбольная выполнена из стальной трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм, переходящей в стальную труба диаметром 108 с толщиной стенки 3 мм. К стойке через фланец прикреплена рама из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2 мм. На раме с помощью болтов установлен баскетбольный щит из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. На щит нанесено лакокрасочное покрытие. Баскетбольное кольцо диаметром 450 мм с металлической цепью.Баскетбольное кольцо закреплено на раме с помощью болтов, проходящих через щит. Для придания жесткости конструкции рамка закреплена стяжками выполненными из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2 мм.Все крепежные изделия нержавеющие. |