|  |  |
| --- | --- |
| MG3515 | Спортивное оборудование Переход |
|  |
| Размеры, мм: | 848x1158x1109 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна и лиственница, металл, пластик.Комплектация: опорные столбы - 2 шт., бревно - 1 шт., зацепы -3 шт., панель скалолаза - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Спортивное оборудование "Переход" представляет собой лесенку с поручнем. Опорный столб выполнен из круглого бруса диаметра 140 мм. Поручень изготовлен также из круглого бруса сосны диаметра 90 мм.Панель скалолаза выполнена из досок лиственницы 140 х 35 мм. На панели присутствуют зацепы из пластика d=75-85 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |