|  |  |
| --- | --- |
| ЛГД-120 | Металлофон |
|  |
| Размеры, мм: | 500x1200x750 | Вес, кг: | 27 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, нержавеющая сталь.Центральная стойка металлофона выполнена из металлической трубы диаметром 108 мм с дугами из металлической трубы диаметром 42,3 мм. Трубки, для извлечения звука (10 шт). выполнены из трубы из нержавеющей стали диаметром 57 мм. Минимальная длинна 275 мм – максимальная -500 мм.  Трубки фиксируются на стальном тросе диаметром 5 мм.Все металлические элементы корпуса зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской.Комплектация:Металлофон в сборе – 1 компл. |