|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-120 | | Металлофон | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 500x1200x750 | Вес, кг: | 27 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, нержавеющая сталь. Центральная стойка металлофона выполнена из металлической трубы диаметром  108 мм с дугами из металлической трубы диаметром 42,3 мм.  Трубки, для извлечения звука (10 шт). выполнены из трубы из нержавеющей стали диаметром 57 мм. Минимальная длинна 275 мм – максимальная -500 мм.   Трубки фиксируются на стальном тросе диаметром 5 мм. Все металлические элементы корпуса зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской.   Комплектация: Металлофон в сборе – 1 компл. | | | |