|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-315 | Карусель "Техас" |
|  |
| Размеры, мм: | 545x548x589 | Вес, кг: | 15.17 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, пластик ПНД.Комплектация: стойка - 1 шт.; сиденье карусели - 1 шт.; Каркас карусели выполнен из металлической круглой трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. Вращающееся сиденье, диаметром 550 мм, выполнено из пластика.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |