|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГУД-18 | | Урна деревянная ЛГУД-18 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 400x400x500 | Вес, кг: | 17 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, дерево, лак, порошковая краска, бетон. Основание урны выполнено из бетона. К основанию через шпильки присоединяется металлический каркас. Каркас урны состоит из двух круглых обручей, выполненных из металлической полосы сечением 4мм х 20 мм с наружным диаметром 323 мм. На обручи с внутренней стороны установлено четыре вертикальные стойки, которые выполнены из металлического профиля сечением 20 мм х 20 мм и высотой 400 мм. К нижнему торцу каждой стойки приварено ушко с отверстием, выполненное из полосы 20 мм х 3 мм и длиной 48 мм. Обрешетка урны выполнена из сухих , строганных брусков хвойных пород, сечением 35 мм х45 мм и длиной 385 мм. Бруски отшлифована, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Верхняя часть урны закрыта круглой накладкой выполненной из металла толщиной 4 мм с внутренним диаметром отверстия 276,0 мм и наружным 400 мм. Урна комплектуется оцинкованным вкладышем. Комплектация: Урна в сборе – 1 компл. | | | |