|  |  |
| --- | --- |
| МГ4522 | Воркаут МГ-22 "Рукоход классический двухуровневый" |
|  |
| Размеры, мм: | 1550x4340x2634 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл.Комплектация: опорные стойки - 6 шт., рукоход - 2 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. Рукоходы на спортивном комплексе изготовлены из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |