|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ4522 | | Воркаут МГ-22 "Рукоход классический двухуровневый" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1550x4340x2634 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл. Комплектация: опорные стойки - 6 шт., рукоход - 2 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. Рукоходы на спортивном комплексе изготовлены из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |