|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-69 | Спортивная станция «Янцзы» (HDPE) |
|  |
| Размеры, мм: | 1200x6000x420 | Вес, кг: | 63 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, HDPE.Комплекс состоит из 4 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 5 мм и горизонтальных перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.На двух горизонтально расположенных перекладинах установлены элементы прямой и зигзагообразной «дорожки», выполненные из листового полиэтилена высокой плотности оранжевого цвета толщиной 15 мм — HDPE. Все элементы, выполненные из металла покрыты порошковой полиэфирной краской. Элементы комплекса:Столб опорный – 4 шт.Перекладина – 3 шт.Комплект «Дорожки» – 2 штКомплект крепежа - 1 шт. |