|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-69 | | Спортивная станция «Янцзы» (HDPE) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1200x6000x420 | Вес, кг: | 63 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, HDPE. Комплекс состоит из 4 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 5 мм и горизонтальных перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. На двух горизонтально расположенных перекладинах установлены элементы прямой и зигзагообразной «дорожки», выполненные из листового полиэтилена высокой плотности оранжевого цвета толщиной 15 мм — HDPE.  Все элементы, выполненные из металла покрыты порошковой полиэфирной краской.  Элементы комплекса: Столб опорный – 4 шт. Перекладина – 3 шт. Комплект «Дорожки» – 2 шт Комплект крепежа - 1 шт. | | | |