|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-04.1 | | Бум-бревно «Змейка-2» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1000x2800x350 | Вес, кг: | 57 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород, метал, порошковая краска, акриловая краска.  Комплектация: клееный брус – 7 шт., опоры – 8 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Бум-бревно выполнено из клееного бруса, состоящего из 3 слоев сухих досок хвойных пород. Все бревна отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности столбов загрунтованы и окрашены акриловой краской.  Металлические опорные элементы выполнены из круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Общая длинна опорного элемента 700 мм.  Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь резьбовой крепеж оцинкованный. | | | |