|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-04.1 | Бум-бревно «Змейка-2» |
|  |
| Размеры, мм: | 1000x2800x350 | Вес, кг: | 57 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород, метал, порошковая краска, акриловая краска. Комплектация: клееный брус – 7 шт., опоры – 8 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Бум-бревно выполнено из клееного бруса, состоящего из 3 слоев сухих досок хвойных пород. Все бревна отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности столбов загрунтованы и окрашены акриловой краской. Металлические опорные элементы выполнены из круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Общая длинна опорного элемента 700 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. |