|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГГ-31.19 | | Горка | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2000x2715x1730 | Вес, кг: | 165 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: Лиственница, Нержавеющая сталь Комплектация: опорные стойки - 3 шт., горка - 1 шт., игровой элекмент - 3 шт.  Комплекс представляет собой игровое пространство горки и лазательной конструкции. Материал опор – оцилиндрованное бревно лиственницы 180 мм.Горка изготовлена из нержавеющей стали. Высота ската 900 мм. Канатные поручни выполнены из армированного каната 18 мм.Канатная лестница выполнена из армированного каната 18 мм.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали.    Покрытие элементов: - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |