|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-31.24 | | Спортивно-игровой комплекс | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2530x3100x1100 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: Лиственница, Армированный канат Комплектация: столбы - 6шт., кантаный подъем - 1 шт., перекладины - 3 шт. Комплекс представляет собой мини полосу препятствий, состоящую из столбов, лазательных элементов и балансиров. Материал комплекса – оцилиндрованное бревно лиственницы 180 мм. Лазательные элементы выполнены из армированного каната сечением 16 мм., вальцы выполнены из алюминия. Балансиры выполнены из оцилиндрованных бревен лиственницы 160 мм.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали.  Покрытие элементов: - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак | | | |