|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСК-31.26 | Спортивно-игровой комплекс |
|  |
| Размеры, мм: | 2940x7600x2550 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материал: Лиственница, Армированный канат, Нержавеющая стальКомплектация: столбы - 11 шт., канатный подъем - 3 шт., перекладины - 6 шт.Комплекс представляет собой полосу препятствий из 7 элементов, состоящих из скалолазных столбов, канатных лестниц и балансиров.Материал комплекса – оцилиндрованное бревно лиственницы 180 мм. Канатные лестницы выполнены из армированного каната сечением 16 мм., вальцы выполнены из алюминия. Балансиры выполнены из оцилиндрованных бревен лиственницы 160 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Покрытие элементов:- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак |