|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-31.26 | | Спортивно-игровой комплекс | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2940x7600x2550 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: Лиственница, Армированный канат, Нержавеющая сталь Комплектация: столбы - 11 шт., канатный подъем - 3 шт., перекладины - 6 шт. Комплекс представляет собой полосу препятствий из 7 элементов, состоящих из скалолазных столбов, канатных лестниц и балансиров. Материал комплекса – оцилиндрованное бревно лиственницы 180 мм. Канатные лестницы выполнены из армированного каната сечением 16 мм., вальцы выполнены из алюминия. Балансиры выполнены из оцилиндрованных бревен лиственницы 160 мм.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали.  Покрытие элементов: - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак | | | |